**政府采购项目采购需求（服务类）**

采购单位（盖章）：[保卫部（保卫处）](http://bwc.xhu.edu.cn/%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xhu.edu.cn/7514/_blank)

**一、项目总体情况**

（一）项目名称：西华大学平安西华监控维保服务

（二）项目所属年度： 2024

（三）项目所属分类：服务

（四）预算金额（元）： 28万元 ，大写（人民币）： 贰拾捌万元

最高限价（元）：28万 元， 大写（人民币）：贰拾捌万元

（五）项目概况：完成平安西华校园监控二期监控郫都校区1400余个、彭州校区140余个前后端设备和线路维保，对平安西华指挥平台进行升级更新，保障系统正常运行。

服务期限：12个月。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：□是（填以下信息） ☑否

供应商名称：

供应商统一社会信用代码：

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，□本项目需要（填以下信息） ☑不需要 需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

□ 1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目；

□ 涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；

□ 技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；

□ 主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

□编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的可以不再重复开展。

□ 按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含需求调查内容的，可以不再重复调查

（一）需求调查方式:

□咨询 □论证 □调查问卷

（二）需求调查对象:

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况:

2.市场供给情况:

3.同类采购项目历史成交信息情况:

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况:

5.其他相关情况:

**三、项目采购实施计划**

（一）采购组织形式：☑政府集中采购 □部门集中采购 □分散采购

 （二）采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价 □单一来源 □竞争性磋商

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

包名称: 西华大学平安西华监控维保服务

最高限价（元）： 280000

定价方式：☑固定总价 □固定单价 □其他（定价方式名称： ）

品目信息一

标的名称：西华大学平安西华监控维保服务 计量单位：项 数量：1

单价（元）： 280000 该品目预算(元)：280000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　□工业 □建筑业 □批发业 □零售业 □交通运输业 □仓储业 □邮政业 □住宿业 □餐饮业 □信息传输业 ☑软件和信息技术服务业 □房地产开发经营 □物业管理 □租赁和商务服务业 □其他未列明行业

节能：□是 ☑否 环保：□是 ☑否

功能和质量要求 ：

品目信息二（如有，请复制品目信息一的填写内容）

品目信息三（如有，请复制品目信息一的填写内容）

……

注：如有多个标的，各标的品目预算相加应等于该包总预算（最高限价）。

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1.☑专门面向中小企业采购 □不专门面向中小企业采购

面向的企业规模：☑中小企业 □小微企业

预留形式：☑项目整体预留 □设置专门采购包 □以联合体形式参加 □要求合同分包

预留比例：100%

不专门面向的原因：

□法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的

□因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的

□按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

□框架协议采购项目

□省级以上人民政府财政部门规定的其他情形

*注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。*

（六）是否采购环境标识产品：是□ 否☑

（七）是否采购节能产品：是□ 否☑

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：是□ 否☑

（九）采购标的是否属于政府购买服务：是□（填以下信息） 否🗹

政府购买服务的分类：□政府履职所需辅助性服务 □政府向社会公众提供的公共服务

（十）是否属于政务信息系统项目：是□ 否🗹

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：是□ 否🗹

（十二）是否属于PPP项目：是□ 否🗹

**四、项目需求及分包情况、采购标的**

供应商一般资格要求：

| **序号** | **资格要求名称** | **资格要求详细说明** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照（正本或副本）或法人登记证（正本或副本）或其他能够证明投标人具有独立承担民事责任能力的相关证明材料复印件【注：①营业执照或法人登记证或其他证明材料载明有期限的，应在有效期限内；②在中华人民共和国境内注册。】 |
| 2 | 具有良好的商业信誉的证明材料； 具有健全的财务会计制度的证明材料； 缴纳社会保障资金的证明材料； 缴纳税收的证明材料； 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商应提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； | 1.投标人具有良好的商业信誉的书面声明材料。 2.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料； 3.投标人具有健全的财务会计制度的书面声明材料； 4.投标人具有依法缴纳社会保障资金良好记录的书面声明材料； 5.投标人具有依法缴纳税收良好记录的书面声明材料。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。】 |
| 3 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 1.投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明材料。【说明：①投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；②投标人提供书面声明材料。】 2.资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。【说明：投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。】 |
| 4 | 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内 | 投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。】 |
| 5 | 行贿犯罪记录 | 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料。 【说明：①按招标文件要求提供书面声明材料，投标文件中不需提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果的证明材料；②在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。】 |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标 | 负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人未同时参加本项目书面声明材料。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②参加本项目采购活动的投标人中无与其他同时参加本项目的投标人负责人为同一人的情况，不存在直接控股、管理关系的投标人参加本项目的情况。】 |
| 7 | 投标文件签章 | 投标文件加盖有投标人（法定名称）电子签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 8 | 投标文件资格响应文件的语言 | 语言符合招标文件的要求。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 9 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人可不提供证明材料。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 10 | 不属于国家相关法律法规规定的其他禁止参加投标的情形 | 1、根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； 2、资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |

供应商特殊资格要求（如有）：无

技术要求与标准：

说明：采购人应当合理设定“★”参数，设置过多容易导致废标；在填写下表时以“★”标明的，在“具体技术（参数）要求”处应当详细明确具体要求。打“#”号条款为重要技术参数，若有部分“#”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

品目信息一的标的参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| 一般参数 | 1 | 一、完成学校2013年至2017年期间一、二期监控项目建设的剩余未更换1496个点位硬件设备及一、二期建设2320个点位的电源供给、链路保障及软件配套的维保以保障系统正常运行。1.中标方负责学校2013年至2017年期间一、二期监控项目建设的剩余未更换1496个点位对应设备的硬件维修维护；一、二期建设2320个点位的电源供给、链路保障的维修维护以保证系统正常运行；整套系统配套的平台软件的维护以及升级并定期给学校相关人员进行操作管理技术培训，确保所有值班、管理人员具备基本的专业知识；在设备巡检过程中建立详细的设备资产档案，把设备的详细品牌型号、参数、运行状态、维护记录、维修记录、使用年限等形成纸制文件和电子版文件保存。建立设备档案系统方便对设备进行日常管理，通过巡检制度将整个监控系统运行中易出现问题的环节进行提前备份，做好预防；保障系统正常运行，保证设备完好率，及时掌握设备运行状态，生成动态设备管理台账，为设备维修维护、更新换代提供基础资料。完成现场巡查及按计划对设备逐一检查。填写巡检服务单。 |
| 一般参数 | 2 | 2.保持内外设备环境的干净，防止灰尘太多、湿度高、温度高而使设备元件出现故障；每周一次检查系统线路，防止发生线路断路或漏电情况；每周一次检查线路与设备连接处，防止接线头松动而使系统工作不正常；每周一次检查室外防护装置，防止设备被毁坏；摄像机外罩是否清洁直接关系到摄像枪的图像清晰度，中标单位需随时检查并清洁摄像机外罩。 |
| 一般参数 | 3 | 3.每月对防雷接地测试点进行测试；设备维修完成后，及时安装调试，并总结故障原因，形成文字报告；每季度一次对所有机房到点位的光纤、网线、及电线进行检查（大楼间主干光纤由学校网络中心提供保障）；每天检查录像回放，防止因偶然发生的情况而使录像设置发生改变。每周检查录像回放，通过检查录像回放来发现是否有时间段没有录像，从而查找问题，防止事故发生时而无法提取录像，造成损失；每天检查监控系统是否在录像，防止突然断电而使软件数据库损坏。 |
| 一般参数 | 4 | 4.每天检查操作系统日志，防止出现硬盘损坏，而使系统不能录像。网络摄像机在平台软件或电视墙观察画面质量，清晰度，有无卡顿等。中标方及其工作人员应必须严格遵守校方的规章制度。 |
| 重要参数 | 5 | ▲5.中标方须提供两名驻校服务工程师工作日每天在学校各校区上班（若有特殊情况，中标人须提前安排其他工程师替补），对各校区的整套系统每天巡查巡检，对各类问题及时处理，并协助监控指挥中心做好所有日常布控布防工作。 |
| 一般参数 | 6 | 6.中标人须在合同签订后3天内，自行勘察并熟悉各校区所有光纤、电线、网线走线及所有设备的基础情况，并于第4天进入日常掉线率考核，要求每天总掉线率不得高于3%，所有故障设备在维保期内免费保修。 |
| 一般参数 | 7 | 二、升级更新平安西华指挥平台。7.本次授权路数1600路国标视频接入；.综合安防管理平台，支持统一管理视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、综合管控等应用，实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理； 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台；支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用；支持门禁设备接入、管理和控制，支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； |
| 重要参数 | 8 | ▲8.支持业务应用组件化，各组件独立运行维护、独立安装或卸载，支持部署组件（服务）到服务器集群，支持集群管理，支持系统分布式、负载均衡等技术，支持多级架构进行系统平台规模扩展，支持开放API接口给第三方系统对接（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明材料并加盖投标人公章）； |
| 重要参数 | 9 | ▲9.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持不少于最近七日的用户活跃数统计，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看，支持统计服务器在线率及各服务器在线详情（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明材料并加盖投标人公章）； |
| 重要参数 | 10 | ▲10.支持不同色彩展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明材料并加盖投标人公章）； |
| 重要参数 | 11 | ▲11.支持系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明材料并加盖投标人公章）； |
| 一般参数 | 12 | 12.支持对服务的参数配置进行查询、查看、修改、下发，支持告警策略配置启用、查看、修改、设置，支持集群信息查看、添加、删除，支持授权查看管理、导入、移除授权文件；支持在线授权激活、离线授权激活； 支持开启自动发现，支持通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源，支持重新发现，支持对发现的资源进行区域绑定，支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警，支持对告警进行处理；支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑，支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况；支持IPv6网络适配，支持IPv6环境下部署、平台访问和业务应用实现。 |
| 一般参数 | 13 | 13.配套VR全景应用平台软件服务，支持全景图热点类型，包括“全景切换、视频、音频、图文、文字、超链接”，并支持业务类型的扩展；支持视频、序列帧、图片、文字、矢量图形等在全景图上的标记，并支持自定义图片上传。支持设置热点初始化是否加载，支持拖拽式的操作，参数化的配置，所配置及所得。支持关联视频，实现定位即关联打开相关的视频。支持参数扩展，方便二次开发。 |
| 一般参数 | 14 | 14.配套VR全景应用平台软件授权服务，360°\*180°实景呈现：进行水平360°和垂直180°拖动操作，实现全方向平滑转动。）交互式3D感受：真实场景复刻，通过大小、远近的变换，展示场景的整体面貌和空间布局，通过场景的漫游，叠加热点标签，以语音导览的形式呈现，更有针对性的自主选择所要了解的内容和信息。多媒体融合：全景图支持嵌入视频、声音、图片等流媒体，实现在一个播放器内展示，提供多重互动沉浸体验。多视角切换：支持鱼眼、水晶球、圆柱体投影效果平滑切换，满足全局和局部呈现。多平台嵌入：支持嵌入到网站、微信公众号、手机APP、论坛等目前流行媒体平台中，满足通过移动终端的方式将展览全景呈现。支持根据在全景图上配置的导览路线实现自动导览巡游。支持查看/切换导览路线，查看导览进度，自动播放导览点关联的视频，控制导览的起点，并可对导览中手动暂停、结束。  |
| 一般参数 | 15 | 15.配套VR全景应用平台软件服务，实现周期性AR背景素材更新，包括并不限于高点无人机航拍，低点全景相机拍摄，全景素材渲染，全域点位标签等全景功能服务。 |
| 实质性要求 | 16 | ★16.平安西华监控指挥中心内含平安西华监控一期（清华同方）、平安西华监控二期（海康威视）、平安西华人脸识别系统、西华大学考务系统（竞业达）、研究生考试标准化考点系统（竞业达），及学校新建成的视频云存储系统，中标人需升级融合各系统操作。确保校方正常使用，升级融合过程中所需的其他软硬件设备由中标人负责，校方不再另行支付费用。（提供承诺函） |

品目信息二的标的参数：（如有，请复制参数表填写）

品目信息三的标的参数：（如有，请复制参数表填写）

……

评审条款：

☑综合评分法

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审项编号** | **一级评审项** | **二级评审项** | **详细要求** | **分值** | **客观评审项** |
| 1 | 价格 | 报价30% | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)\* 30%\*100 |  | 是 |
| 2 | 技术 | 技术、服务要求46% | 投标人技术服务基准分为46分，以此为基准进行评分；1.技术服务要求中的非▲号项共10项，每有一项不满足扣2.1分，共计21分，扣完为止。2.技术服务要求中的▲号项共5条，每有一项不满足扣5分，共计25分，扣完为止。3.前两项汇总得出技术服务总得分。 |  |  |
| 3 | 服务 | 维保服务实施方案18% | 根据投标人针对本项目拟定的维保服务实施方案进行评分（含服务目标、维保服务人员配置、服务措施、质量保证、突出问题处理方法、对用户的响应以及与用户的沟通和联系等内容）得18分，每缺一项扣3分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 服务 | 履约能力6% | 投标人 2020 年 1 月 1 日（含 1 日）以来，每有一项类似项目业绩得 2 分， 最多得 6分。 注：提供项目的中标（成交）通知书或合同（协议）复印件、采购方联系人及电话，所有复印件须加盖投标人公章，未提供完整不得分。 |  |  |

□最低评标价法

评审因素：

扣除比例%：

评审标准：

8、合同管理安排

1）合同类型：买卖合同☑ 租赁合同□ 建设工程合同□ 技术合同□ 委托合同□ 物业管理合同□ 其他合同□

2）合同履行期限：自合同签订之日起365 日

3）合同履约地点：西华大学郫都校区及彭州校区

4）支付方式：一次付清□ 分期付款☑ 比例：合同签订后支付50%，验收完成后支付50%。

（0-100%可选）

5）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账

缴纳说明：缴纳履约保证金后签订合同

6）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

合同支付约定

付款条件：

1. 合同签订
2. 履约完成

达到付款条件1起 15日。 支付合同总金额 50 %。

分期付款条件（如有）：

达到付款条件2起 15 日。 支付合同总金额 50 %。

7）验收交付标准和方法：

本项目采购人及其委托的采购代理机构将依据合同条款、招标文件要求、投标文件响应及承诺内容，严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 （财库〔2016〕205 号）执行的要求进行验收。

8）质量保修范围和保修期：

符合国家现行相关标准及行业标准

9）知识产权归属和处理方式：

符合国家现行相关标准及行业标准

10）成本补偿和风险分担约定：

符合国家现行相关标准及行业标准

11）违约责任与解决争议的方法：

协商

12）合同其他条款：

无

9、履约验收方案

1）验收组织方式：☑自行验收 □委托第三方验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：是□ 否☑

3）是否邀请专家：是□ 否☑

4）是否邀请服务对象：是□ 否☑

5）是否邀请第三方检测机构：是□ 否☑

6）履约验收程序：□一次性验收 ☑分段/分期验收

7）履约验收时间：

☑计划于 组织验收

☑供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收

8）验收组织的其他事项：

9）技术履约验收内容：

10）商务履约验收内容：

11）履约验收标准：

12）履约验收其他事项：

**五、风险控制措施和替代方案**

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：是□（填以下信息） 否□

1）国家政策变化风险的应对措施：

2）实施环境变化风险的应对措施：

3）重大技术变化风险的应对措施：

4）预算项目调整风险的应对措施：

5）因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施：

6）采购失败风险的应对措施：

7）不按规定签订或者履行合同风险的应对措施：

8）出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施：

9）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施：

项目负责人（签字）：

项目单位负责人（签字）：

经费主管部门负责人（签字）：

　年 月 日

注意事项：

1.采购项目预算大于50万元（含50万元）需提供采购单位确定需求的部（处）会议纪要或学院党政联席会议纪要。

2.各单位政府采购项目的采购需求在部门（学院）网站首页公示不少于3天。公示期结束后将公示截图打印交国有资产与实验室管理处（招投标中心），并标明公示期是否有异议。